Инструкция по санитарной обработке кулера
Санитарная обработка кулера состоит из трех частей: 
1) Очистка кулера от накипи. 
2) Дезинфекция кулера от микробов. 
3) Промывка кулера (в том числе мытье корпуса и съемных деталей).
Для санитарной обработки кулера вам потребуется:
 чистая губка, ершик, резиновые перчатки, средство очистки от накипи „Биолайт Н“, дезинфицирующее средство „Криодез“.
Готовые, уже разведенные препараты, вы можете купить у нас в мастерской или заказать по телефону 42-52-63.
Санитарную обработку следует проводить при замене пустой бутыли на полную.
Перед началом обработки тщательно вымойте руки. Установите выключатели нагрева и охлаждения в положение „отключено“. Подождите 10-15 минут для охлаждения горячей воды в баке. Снимите бутыль с кулера потянув ее вверх. Слейте воду из холодного и горячего кранов, откройте задние сливные отверстия и слейте воду из них. У настольных кулеров, сливная пробка находиться снизу кулера!!!
Снимите бутылеприемник, повернув его против часовой стрелки (В некоторых моделях кулеров водоприемник снимается только с верхней крышкой при помощи отвертки).
Оденьте резиновые перчатки.
1.Обработка от накипи 
1.Налейте воду в резервуар, откройте краны для более быстрого заполнения резервуара. Когда из кранов пойдет вода непрерывной струей — баки заполнились полностью — закройте краны. Добавьте заранее приготовленный раствор „Биолайт Н“.
2.Включите нагрев, оставьте кулер включенным на 30 минут. 
3.Периодически,через каждые 10 минут, наливаете воду в стакан из краников кулера и выливайте ее обратно в резервуар. 
4.Отключите кулер от сети, подождите 30 минут. В отдельных случаях время можно увеличить.
5.Слейте раствор от накипи из кулера. Всегда сохраняйте последовательность при сливе: сначала слить с 2 кранов, затем из сливного отверстия.
У настольных кулеров сливная пробка находиться снизу кулера!!!!
Промойте кулер чистой водой, потребуется примерно 20 литров чистой воды.
2.Дезинфекция кулера от микробов
Налейте воду в резервуар кулера. Добавьте заранее приготовленное дезинфицирующее средство „Криодез“.
Помешайте воду в резервуаре с „Криодезом“ чтобы средство равномерно распределилось в системе.
Оставьте средство в кулере на 30 минут, периодически наливайте воду в стакан и выливайте ее обратно в резервуар. Так 3 раза за 30 минут, через 30 минут слейте дезинфицирующий раствор из кулера полностью. Всегда сохраняйте последовательность при сливе, сначала слить с 2 кранов потом с сливного отверстия. Теперь следует промыть съемные части кулера (краны и каплесборник). 
Водоприемники у некоторых кулеров могут состоять из одной части, у других моделей из 5 частей. В этом случае запомните последовательность разбора водоприемника.
3.Промывка кулера
Рекомендуем полный курс очистки кулера с бутилированной водой, которую вы пьете. Если в наличие нет столько воды, то можно воспользоваться водопроводной водой, но окончательную промывку сделать с водой бутилированной!!!!
Для промывки системы чистой водой требуется примерно 20 литров чистой воды.
1.Залейте чистую воду до верхнего края резервуара. Оставьте на 2 часа чистую воду в кулере.
2.Слейте полностью воду из кулера, из кранов и из сливного отверстия.
3. Залейте чистую воду до верхнего края резервуара и сразу сливайте. Всегда сохраняйте последовательность при сливе: сначала слить с 2 кранов, затем из сливного отверстия.
У настольных кулеров сливная пробка находиться снизу кулера!!!
4.Поставьте на место гнездо приемабутыля и каплесборник.
Установите полную 19 литровую бутыль чистыми руками дождитесь 5 минут и включайте кулер в розетку. Кулер готов к использованию.
